{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":36,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[5,0,5,6],[10,0,10,6],[11,0,11,6],[13,0,13,6],[18,0,18,6],[21,0,21,6],[23,0,23,6],[25,0,25,6],[31,0,31,6],[37,0,37,6],[39,0,39,6],[40,0,40,6],[42,0,42,6],[44,0,44,6],[47,0,47,6],[55,0,55,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["北山污水处理厂办公家具采购清单"]
["序号","图片","品名","规格","单位","数量","备注"]
["一层"]
["办公物资室、应急物资劳保用品仓库"]
[1,null,"资料架","2000*600*2000","组",10,"采用国标一级优质冷轧钢板，模具化、标准化生产，高级亚光静电喷塑处理。款式新颖、结构合理、美观实用、承载能力强。立柱1.2mm，横梁1.0mm，搁板0.7mm，每层搁板最大承载100kg，表面酸洗磷化，亚光静电喷塑，配置为4层搁板。"]
["化验室人员办公室及资料室"]
[2,null,"办公桌","1400*600*750","位",6,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；\n2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好；\n3、封边：同色PVC封边条，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；\n4、五金：优质三合一连接件、锁具、阻尼铰链、阻尼导轨，开合顺滑，结构简单，连接牢固，不生锈；\n5、钢脚：钢制支撑脚架，国标一级钢，壁厚1.5mm，表面经磨砂粉沫涂装，稳固有质感。        "]
[3,null,"网椅","625*625*900","张",6,"1、面料：优质网布饰面，平服饱满、松紧均匀，舒适柔软、透气性强，6000次允许有起毛不能断纱，3万次允许断纱不能破洞，可达10万次耐磨测试；\n2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；                                                        3、黑色PP连体固定扶手，光滑舒适，通过BIFMA测试，经扶手中心点向下压力68KG情况下保持1分钟，不发生结构上的突变，∮25管2.0厚黑色喷涂四脚架。"]
[4,null,"茶水柜","800*400*800","组",1,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；\n2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好；\n3、封边：同色PVC封边条，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；\n4、五金：优质三合一连接件、锁具、阻尼铰链，开合顺滑，结构简单，连接牢固，不生锈。"]
[5,null,"文件柜","860*400*1800","组",6,"1、板材：采用国标一级优质冷轧钢板，裸板0.7mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；\n2、五金：优质锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；\n3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。"]
["二层"]
["中控室"]
[6,null,"网椅","625*625*900","张",12,"1、面料：优质网布饰面，平服饱满、松紧均匀，舒适柔软、透气性强，6000次允许有起毛不能断纱，3万次允许断纱不能破洞，可达10万次耐磨测试；\n2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；                                                        3、黑色PP连体固定扶手，光滑舒适，通过BIFMA测试，经扶手中心点向下压力68KG情况下保持1分钟，不发生结构上的突变，∮25管2.0厚黑色喷涂四脚架。"]
["党建会议室（16人）"]
[7,null,"会议桌","4200*1600*760","张",1,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；                                                                        2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好；\n3、封边：同色PVC封边条，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；                                                                                         4、五金：优质三合一连接件，结构简单，连接牢固，不生锈；                                                              6、会议桌底座采用不锈钢包边。"]
[8,null,"会议椅","常规","张",16,"1、面料：优质头层牛皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                             \n2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；\n3、弓形架：25管1.8厚电镀弓形架。"]
[9,null,"茶水柜","810*400*850","只",1,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；                                                                            2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好；                                       3、封边：同色PVC封边条，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；其中柜体侧板采用炭灰色铝材包边，四个角为PVC材质倒圆角，安全防撞耐腐蚀；                                       4、五金：优质三合一连接件、锁具、铝合金U型拉手、阻尼铰链，开合顺滑，结构简单，连接牢固，不生锈。"]
[10,null,"书架","2000*400*1750","组",1,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；                                                                           2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好；                                       3、封边：同色PVC封边条，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观。"]
["文印室"]
[11,null,"网椅","625*625*900","张",1,"1、面料：优质网布饰面，平服饱满、松紧均匀，舒适柔软、透气性强，6000次允许有起毛不能断纱，3万次允许断纱不能破洞，可达10万次耐磨测试；\n2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；                                                        3、黑色PP连体固定扶手，光滑舒适，通过BIFMA测试，经扶手中心点向下压力68KG情况下保持1分钟，不发生结构上的突变，∮25管2.0厚黑色喷涂四脚架。"]
[12,null,"资料架","2000*600*2000","组",2,"采用国标一级优质冷轧钢板，模具化、标准化生产，高级亚光静电喷塑处理。款式新颖、结构合理、美观实用、承载能力强。立柱1.2mm，横梁1.0mm，搁板0.7mm，每层搁板最大承载100kg，表面酸洗磷化，亚光静电喷塑，配置为4层搁板。"]
["更衣室（2间）"]
[13,null,"两门更衣柜","860*420*1800","组",8,"1、板材：采用国标一级优质冷轧钢板，裸板0.7mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；\n2、五金：优质锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；\n3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。"]
["资料室"]
[14,null,"文件柜","860*400*1800","组",2,"1、板材：采用国标一级优质冷轧钢板，裸板0.7mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；\n2、五金：优质锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；\n3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。"]
["办公室（3间）"]
[15,null,"组合办公台","1720*1500*1200        （桌面1400*700）","位",6,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；\n2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好；\n3、封边：同色PVC封边条，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；\n4、五金：优质三合一连接件、锁具、阻尼导轨，开合顺滑，结构简单，连接牢固，不生锈。"]
[16,null,"活动柜","400*500*625","只",6,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；\n2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好；\n3、封边：同色PVC封边条，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；\n4、五金：优质三合一连接件、锁具、阻尼导轨，开合顺滑，结构简单，连接牢固，不生锈；                                           "]
[17,null,"网椅","625*625*900","张",6,"1、面料：优质网布饰面，平服饱满、松紧均匀，舒适柔软、透气性强，6000次允许有起毛不能断纱，3万次允许断纱不能破洞，可达10万次耐磨测试；\n2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；                                                        3、黑色PP连体固定扶手，光滑舒适，通过BIFMA测试，经扶手中心点向下压力68KG情况下保持1分钟，不发生结构上的突变，∮25管2.0厚黑色喷涂四脚架。"]
[18,null,"文件柜","860*400*1800","组",12,"1、板材：采用国标一级优质冷轧钢板，裸板0.7mm厚，表面经磷化处理，柜体结构稳定无变形，牢固耐用，可自由拆卸层板，承载力强；\n2、五金：优质锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配两把钥匙，便于管理备用；\n3、粉末：环保粉末，静电喷涂，防腐性高，附着力强，不掉漆，无有害物质，无刺鼻异味，健康环保。"]
[19,null,"茶水柜","800*400*800","只",3,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；\n2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好；\n3、封边：同色PVC封边条，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；\n4、五金：优质三合一连接件、锁具、阻尼铰链、阻尼导轨，开合顺滑，结构简单，连接牢固，不生锈。                                           "]
["大会议室（38人）"]
[20,null,"会议桌    ","8000*2200*760","张",1,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；\n2、面材：AAA级0.8mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；\n3、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油(SEALER) 进行封固，防止其吸收外界水分；\n4、油漆：采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；                                                         5、功能：配多媒体线盒。"]
[21,null,"会议椅","常规","张",22,"1、面料：面料：优质头层牛皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                       2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；                                                                                          3、框架：内架采用实木夹板，外架采用优质橡木，木材稳定性强，纹理清晰自然；                                                                                                                                                   4、油漆：采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。"]
[22,null,"条桌","1200*400*760","张",10,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；\n2、面材：AAA级0.8mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；\n3、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油(SEALER) 进行封固，防止其吸收外界水分；\n4、油漆：采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。"]
[23,null,"条桌椅","500*560*920","张",16,"1、面料：优质头层牛皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                            \n2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；\n3、框架：内架采用实木夹板，外架采用优质橡木，木材稳定性强，纹理清晰自然；\n4、采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。"]
[24,null,"茶水柜","            1200*400*850\n","只",1,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；\n2、面材：AAA级0.8mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；\n3、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油(SEALER) 进行封固，防止其吸收外界水分；\n4、五金：优质三合一连接件、锁具、阻尼铰链、阻尼导轨，开合顺滑，结构简单，连接牢固，不生锈；\n5、油漆：采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。"]
["茶水间"]
[25,null,"茶水柜","800*400*800","组",1,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；\n2、面材：AAA级0.8mm厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好；\n3、封边：与贴面用材种类相同的胡桃木实木封边条，用封士那油(SEALER) 进行封固，防止其吸收外界水分；\n4、五金：优质三合一连接件、锁具、阻尼铰链、阻尼导轨，开合顺滑，结构简单，连接牢固，不生锈；\n5、油漆：采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。"]
["三层"]
["资料档案室"]
[26,null,"密集架","4700*550*2400*11列","立方米",68.5,"1.轨道及底座采用3.0mm宝钢冷轧钢板整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑 \n 2.架体采用1.5mm宝钢冷轧钢板架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调正，层板承重≤80Kg，满负荷24小时后屈侥度≥30mm，制载后自动恢复。\n 3.最新款式锌合金摇把造型美观大方，手感好，把手摇动任意一列均不会带动其它把手转动。\n 4.防尘板采用1.2mm宝钢冷轧钢板，防鼠板具有防尘、防鼠、防潮、防火功能。"]
["档案管理室"]
[27,null,"网椅","625*625*900","张",4,"1、面料：优质网布饰面，平服饱满、松紧均匀，舒适柔软、透气性强，6000次允许有起毛不能断纱，3万次允许断纱不能破洞，可达10万次耐磨测试；\n2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；                                                        3、黑色PP连体固定扶手，光滑舒适，通过BIFMA测试，经扶手中心点向下压力68KG情况下保持1分钟，不发生结构上的突变，∮25管2.0厚黑色喷涂四脚架。"]
["会议室（16人）"]
[28,null,"网椅","625*625*900","张",16,"1、面料：优质网布饰面，平服饱满、松紧均匀，舒适柔软、透气性强，6000次允许有起毛不能断纱，3万次允许断纱不能破洞，可达10万次耐磨测试；\n2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；                                                        3、黑色PP连体固定扶手，光滑舒适，通过BIFMA测试，经扶手中心点向下压力68KG情况下保持1分钟，不发生结构上的突变，∮25管2.0厚黑色喷涂四脚架。"]
[29,null,"茶水柜","800*400*800","只",1,"1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；\n2、面材：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好；\n3、封边：同色PVC封边条，采用环保热熔胶加热施工，不易脱落，边缘细腻美观；\n4、五金：优质三合一连接件、阻尼铰链，开合顺滑，结构简单，连接牢固，不生锈。"]
["厂长、副厂长及其他办公室"]
[30,null,"办公桌","1800*900*760","张",3,"1、木材：优质橡木，木材稳定性强，纹理清晰自然；\n2、油漆：采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味；                                            3、含桌架、活动副柜、活动小柜、木质键盘抽。"]
[31,null,"办公椅","常规","张",3,"1、面料：优质头层牛皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                   2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；                                                                                          3、框架：内架采用实木夹板，外架采用优质橡木，木材稳定性强，纹理清晰自然；                                                                                                                                                   4、油漆：采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。"]
[32,null,"台前椅","500*560*920","张",6,"1、面料：优质头层牛皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                            \n2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；\n3、框架：内架采用实木夹板，外架采用优质橡木，木材稳定性强，纹理清晰自然；\n4、油漆：采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。"]
[33,null,"三门文件柜","1350*400*2000","组",3,"1、木材：优质橡木，木材稳定性强，纹理清晰自然；\n2、油漆：采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。"]
[34,null,"茶水柜","800*400*800","只",3,"1、木材：优质橡木，木材稳定性强，纹理清晰自然；\n2、油漆：采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。"]
[35,null,"沙发","2000*800*800","张",3,"1、面料：优质牛皮，厚度≥1.0mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味；                                                            \n2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；\n3、内框架：采用优质东北落叶松实木框架实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；\n4、底脚：钢制底脚，经酸洗、磷化、除锈后静电喷塑等工艺处理，美观稳固。 "]
[36,null,"茶几","1200*600*450","只",3,"1、木材：优质橡木，木材稳定性强，纹理清晰自然；\n2、油漆：采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同等档次及以上品牌环保木器漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。"]
["备注：1.中标供应商需现场复核尺寸与数量，并提供深化图纸经甲方签字确认后方可生产；2.图片及技术参数中涉及到的原材料品牌均为参考用，并非指定，请投标人提供等同或高于该档次的产品，技术参数中如有表述不全的地方请参考图片。"]